{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["南平道路项目","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"南平道路项目","index":0,"n_rows":11,"n_cols":8,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7]]}
["分部分项工程量清单报价表"]
["项目名称：水江组团大顺路项目土石方工程"]
["序号","项目名称","包含工作内容","单位","工程量","综合单价","合价","备注"]
[1,"道路挖土石方","1.土类别；综合（含淤泥质土、流砂及机械破碎后的石方）                                                                                                                                                      2.开挖方式：机械开挖；                                                                                                                                3.路基土方开挖、管网沟槽（坑）土方开挖(含边坡排危整型、清刷、边坡塌方清理、装车、沟壁及沟底整型、含软基处理及低填浅挖),路基及沟槽成型施工中的临时排水、临时便道修建、养护和保通；                                                                                                                                   4.路床整形及精平；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","m3",{"$f":"42053+3500+5283+45414*2","v":141664}]
[2,"道路挖石方（爆破方式）","1.石类别；综合                                                                                                                                                      2.开挖方式：爆破；                                                                                                                                3.路基石方开挖、管网沟槽（坑）石方开挖(含爆破作业手续的办理、布孔、钻眼、装药、警戒等所有爆破作业施工、石方解小、装车、边坡排危整型、清刷、沟壁及沟底整型),路基及沟槽成型施工中的临时排水、临时便道修建、养护和保通；                                                                                                    4.路床整形及精平；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","m3",19624]
[3,"道路机械破碎软质岩","1.石类别；软质岩                                                                                                                                                      2.开挖方式：机械破碎；                                                                                                                                3.包括路基石方开挖、管网沟槽（坑）石方开挖(含边坡排危整型、清刷、沟壁及沟底整型)；                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","m3",{"$f":"39250+6164","v":45414}]
[4,"道路机械破碎较硬岩","1.石类别；较硬岩                                                                                                                                                      2.开挖方式：机械破碎；                                                                                                                                3.包括路基石方开挖、管网沟槽（坑）石方开挖(含边坡排危整型、清刷、沟壁及沟底整型)；                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","m3",{"$f":"39250+6164","v":45414}]
[5,"道路土石方回填","1.填料来源：利用场内挖方；                                                                                                                                       2.路基填方（含原地表清理，原地面填前压实处理，斜坡填筑挖台阶，路基分层推平碾压，分层厚度及压实度符合设计要求），边坡培筑清刷处理、边坡坡度及外观符合设计要求；                                                                                                                                                 3、包括场内机械运输运距300m以内；                                                                                                                                      4.路床整形碾压、精平；                                                                                                                                       5.人工配合检测取样并需保证所有填方检测合格。","m3",26953]
[6,"余方弃置1km内","1.废弃料品种；不可利用土石方及弃方                                                                                                                                                      2.运卸(弃方运距1Km内)；                                                                                                                                3.负责弃方运输过程中的道路清洁卫生、弃土场排方及平整                                                                                                                                                                                                                                                                                   4、运输便道的修建和维护。","m3",121182]
[7,"余方弃置运距每增减1Km","1.土石种类:综合考虑\n2.每增减运1km                                                                                                                                               3.负责土石方运输过程中的道路清洁卫生。","m3",1]
[null,"合计金额"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}